精確曲面 細節=0

骨塊：長19mm 寬11mm 高17mm

Hypermesh 路徑要用 / (slash)

發生無法開啟Abaqus CAE的問題：

Abaqus Error: Abaqus could not locate the Abaqus/CAE Kernel executable.

This may indicate a problem

with the Abaqus installation.

Please contact your system Administrator for further assistance.

解法：去Abaqus Verification，發現D:\SIMULIA\Abaqus\6.14-2\code\bin裡面的ABQcaek.exe被刪除，跟其他電腦拿

注意Area.CSV最後更新時間

原做實驗用的骨塊尺寸：長30 寬15 高20mm

縮小底座後，做實驗用的骨塊尺寸：長20 寬11 高14mm

Mesh -> card edit -> nodes 可以看node座標

Tool -> faces 可以把3D mesh轉2D mesh

挖一個小洞，半徑3.4mm，深度1mm，圓角1mm